**AYDINTEPE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU**

01.03.2016 tarihinde saat 11: 00’’da risk değerlendirme üyeleri ile Aydıntepe İlçe Milli Eğitim müdürlüğünün Hizmet vermiş olduğu binada yapılan değerlendirme sonucunda aşağıda maddeler halinde belirtilen eksiklikler tesbit edilmiştir.

1. Kalorifer dairesinde ilan panosu şeklinde bir panonun bulunması gerekir. Bu panoya kazan dairesinden sorumlu kişinin;

a) Panoda ateşleyici belgesi,

b) Kazanın periyodik bakımının yapıldığını gösteren çizelgenin hazır bulundurulması,

c) Kalorifer ateşleyici belgesinin bu panoda bulunması gerekmektedir.

2. Kalorifer dairesinde bulunması gereken 12 Kg’lık ayaklı Yangın söndürücü tüp bulundurulması,

3. Kalorifercinin iş güvenliği kurallarına uygun araç gereç ve kişisel koruyucu ve donanımlar bulundurmadığı görülmüştür.

4. Banyonun hijyen kurallarına uygun olmadığı görülmüştür.

5. Banyo termosifonunun çalışmadığı görülmüştür.

6. Elektrik tesisat aksamının kanallarla taşınmadığı ve tehlike arz edecek şekilde sarkık bulunduğu görülmüştür. Bu tehlikenin bertaraf edilmesi için kanallara alınması gerekir.

7. Isı merkezinin kapısının güvenlik açısında dışa doğru açılması

8. Kazan dairesindeki aydınlatma penceresinin kırık olduğu tesbit edilmiştir.

9. Garaj kapısının kapalı tutulduğu ve talimatname eksikliği olduğu görülmüştür.

10. Bina dış kısımlarında bulunan kamera sisteminin ön kısımlara kurulduğu ve arka kısımlarda bulunmadığı ve yetersiz olduğu görülmüştür.

11. Kış mevsiminde çatılardan düşecek buzlara karşı emniyet alınacak bir sistemin olmaması

12.Bodrum katta bulunan molozların temizlenmesi ve kullanılmayan malzemelerin dışarı atılması

13. Depoda mevcut bulunan sanayi tüplerinin ortamdan uzaklaştırılması ve tehlikenin bertaraf edilmesi,

14. Depreme dayanıklılık testi için kırılan ve sökülen kısımlar tehlike arz ettiği için acilen tamir edilmesi gerekir.

15. Merdiven basamaklarının kayma ve düşmeye karşı kaygan bant ile kaplanması,

16. Merdiven korkuluklarının küpeşte kısımlarının düşme ve yaralanmaya karşı emniyetli hale getirilmesi,

17. Birimlerde bulunan dolapların duvarlara sabitlenmesi,

18. Acil çıkış yön levhalarının bulumaması,

19. Dolapların üzerinde düşme sonucu yaralanmalara sebep olacak malzemelerin bulunması,

20. Kullanılan araç ve gerçlerin yanlarına kullanma talimatlarının bulummması,

21. Ecza dolabının tam donanımlı olmaması,

22. Haberleşme araçlarının üzerinde gizlilik ile ilgili uyarı levhalarının bulummaası,

23. Merdiven çıkış noktasındaki prizin acilen diğer kırık ve sökük durumda olan priz ve boatların tamir edilmesi.

24. Bina giriş kapısının dişarı açılacak şekilde değiştirilmesi.

25. İdare odaların kapılarının salona açılacak şekilde dizayn edilemsi gerekir.

26. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Kütüphanesi arasında yapılan bir protokol gereği ;

a) Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 26/02/1998 tarih ve 715-223 sayılı yazı ile İlçe Halk Kütüphane binasının alt katlarında hizmet vermekte olup, binanın asıl sorumlusunun İlçe Halk Kütüphanesi olduğu tesbit edilmiştir.

27. Bodrum katında acil çıkış yön levhalarının konulması,

28. Temizlik yaparken hijyen kurallarına dikkat edilmesi,

29. Temizlik elemanları pas pas çekerken mutlaka kaygan zemin tabelasını olan kuru oluncaya kadar bekletmeleri,

30. Kurumun giriş ve çıkışlarının emniyetsiz olduğu görülmüştür.

31. Paratoner sisteminin kurulması,

32. Çöp konteynırlarının ve kurum içerisindeki çöp kovalarının temiz tutulması ve ağız kısımlarının kapalı duruma getirilmesi,

33. Garaj kapısının sabotajlara karşı sürekli kapalı ve güvenli tutulması.

34. Bahçe duvarlarının zeminden düşük olduğu için düşmeye ve yaralanmaya karşı tedbir alınması.

35. Depoda bulunan düşümü yapılmış malzemelerin imha edilmesi.

36. Temizlik malzemeleri ile demirbaş malzemelerin ayrı ayrı yerlerde depolanması.

37. Depo ve Arşiv gibi levhaların bu alanlarda asılı olarak bulundurulması.

38. Çay ocağına erken uyarı sisteminin takılması

39. Garaj önüne garaj talimatının asılması

40. Kurum içerisinde 4 basamaklı merdiven bulundurulması

41. Bahçenin yıllık olarak ilaçlanması ve Kırım Kongo Kanamalı hastalıklarına karşı tedbir alınması

42. Acil durum planında acil durum ekiplerine görevlerinin tebliğ edilmesi.

43. Yangın tüplerinin 6 aylık, yıllık ve 4 yıllık bakımlarının yapılması ve hidrostatik basınç testlerine tabii tutulması.

44. Acil durumlarda aranabilecek telefonların bina girişlerine kurum içerisinde uygun bir yere asılması.

45.Kazan dairesinin binanın altında olduğu ve çok tehlike arz ettiği görülmüştür.

Serkan DURMUŞ Ömer ERASLAN Dursun ÇELİK Ensar ÇEKER

İşveren Vekili Çalışan Temsilcisi Destek Elemanı İş Güvenliği Uzmanı